### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 08.10.2019 r.

DAO.261.1.ZP/22/2019/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/22/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w przetargu nieograniczonym dotyczącym robót budowlanych pn. **„Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”, (Znak postępowania: ZP/22/2019/PN)**, (*Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: ,,Termomodernizacja budynku Przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej", projekt nr RPO.05.03.01-20-0158/18 Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne),* przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej, jaki należy przyjąć, gdyż dokumentacja projektowa nic nie mówi na ten temat.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, iż wymagany kolor stolarki okiennej i drzwiowej - biały.**

**Pytanie nr 2** – Czy miejsca znajdujące się za grzejnikami przed malowaniem należy w całości szpachlować?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić wyrównanie powierzchni ściany   
za grzejnikami przed malowaniem, chyba że nie będzie takiej konieczności.**

**Pytanie nr 3** – Na jaką głębokość należy wykonać docieplenie fundamentu w tych częściach budynku, w której znajduje się piwnica?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż docieplenie ścian budynku, w których znajdują się pomieszczenia piwniczne, należy wykonać na 100 cm poniżej poziomu gruntu.**

**Pytanie nr 4 –Wykonanie obróbki blacharskiej murków wymaga demontażu balustrad.   
Czy w przypadku ich zniszczenia Zamawiający będzie wymagał wykonania nowej balustrady?**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku zniszczenia balustrad murków przy ich demontażu należy wykonać nowe.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Grzegorz Roszkowski