|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**(wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Krzesło pacjenta – 50 szt.**Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
|  | Krzesło na 4 nogach chromowanych ze stopkami do powierzchni miękkich | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego PP (zmywalne), wybór kolorystyki z min. 8 kolorów do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy z Wykonawcą | TAK, podać |  |
|  | Krzesło z funkcją sztaplowania min. 4 sztuk | TAK, podać |  |
|  | Wymiary:Szerokość siedziska: 460 mm; (±10 mm)Głębokość siedziska: 460 mm; (±10 mm)Szerokość: 529 mm; (±10 mm)Głębokość: 476 mm; (±10 mm)Wysokość 810 mm; (±10 mm) | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**(wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Taborety pacjenta – 40 szt.**Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
|  | Taboret na 4 nogach chromowanych ze stopkami do powierzchni miękkich  | TAK, podać |  |
|  | Okrągłe tapicerowane siedzisko, tkanina zmywalna odporna na zabrudzenia | TAK, podać |  |
|  | Wybór kolorystyki z min. 10 kolorów do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy z Wykonawcą | TAK, podać |  |
|  | Taboret spełniający normę EN 1021-2 i EN 1021-1 |  |  |
|  | Taboret z funkcją sztaplowania min. 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Średnica siedziska: 34 cm; (±10 mm)Wysokość: 47,5 cm; (±10 mm) | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**(wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Krzesło biurowe – 20 szt.**Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
|  | Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem.  | TAK, podać |  |
|  | Krzesło spełniające normę EN 1021-2i EN 1021-1  | TAK, podać |  |
|  | Podłokietniki regulowane na wysokość z nakładką polipropylenową (PP), z mechanizmem kąt pochylenia oparcia + 20 ° (na zewnątrz /do tyłu) do – 3 ° (do wewnątrz / do przodu), blokada oparcia w wybranej pozycji,  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości oparcia typu Up&Down min. 60 mm – (8 zapadek),Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. | TAK, podać |  |
|  | Podstawa pięcioramienna kolor czarny, kółka do powierzchni twardych.  | TAK, podać |  |
|  | Tapicerowane materiałem zmywalnym tkaniną z wierzchnią warstwą w 100% vinylową, podkład w 100% z poliestru HI-Loft jest imitacją skóry. | TAK, podać |  |
|  | Posiadająca odporność na ścieranie na poziomie 300.000 cykli Martindale.  | TAK, podać |  |
|  | Krzesło spełniające normę EN 71-3 (migracja określonych pierwiastków) | TAK, podać |  |
|  | Wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna.  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska : 480 mm; (± 10 mm)Głębokość siedziska : 400 mm; (± 10 mm)Wysokość całkowita: 970-1185 mm; (± 10 mm) | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane parametry i funkcje****(wartości minimalne wymagane)** | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | **Wymagania techniczne – dotyczy wszystkich powyższych urządzeń** |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia dostawy potwierdzonej protokołem przekazania wymienionego w pakiecie asortymentu w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

 …………………………………..

 Podpis osoby uprawnionej do

 reprezentowania Wykonawcy