|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**(wartości minimalne wymagane) | **Liczba jednostek miary**  | **Jednostka miary**  | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Parawany sufitowe 1 kpl. - (7 sal - 4 łóżkowych i 2 sale - 3 łóżkowe)**Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
| **Sale 4 łóżkowe**  |
|  | Elementy systemu zasłon szpitalnych w kolorze aluminium anodowanego - szyna aluminiowa - prowadnica z profilu kwadratowego,pół zamkniętego wraz z wkładką PCV | 131,6 | mb | TAK, podać |  |
|  | Zaczep z haczykiem wykonany z samosmarującego się nylonu umożliwiającego ciche i łatwe przesuwanie zasłonek | 1456 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Nasadka końcowa - zamknięcie szyny | 14 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Rurka aluminiowa wprowadzona do tulei oraz mocowana do prowadnicy aluminiowej (szyny) długość 1,5 mb | 84 | mb | TAK, podać |  |
|  | Wieszak aluminiowy sufitowy umożliwiający montaż końcówki prowadnicy w miejscu gdzie nie jest dostępne zamocowanie ścienne prowadnicy | 56 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Kołnierz maskujący | 56 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Wspornik ścienny do mocowania prowadnicy aluminiowej (szyny) | 42 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Element zakładkowy umożliwiający montaż sąsiednich kabin z przodu prowadnicy | 14 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Element łukowy kąt 90° - aluminiowa prowadnica z wkładką PCV umożliwiający montaż kabin pod kątem 90° | 28 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Element połączeniowy do łączenia-przedłużania prowadnic szyn aluminiowych z wkładką PCV | 56 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Zasłona poliestrowa o wymiarach: 220x200cm(szerokość/długość) z systemem zaczepów umożliwiających szybki i łatwy montaż i demontaż na haczykach, różne kolory do wyboru przez Zamawiającego, wymagany atest PZH lub inny dokument równoważny, który potwierdza, że oferowany produkt, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowiei środowisko. | 6 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Zasłona poliestrowa o wymiarach: 295x220cm(szerokość/długość) z systemem zaczepów umożliwiających szybki i łatwy montaż, i demontaż na haczykach, różne kolory do wyboru przez Zamawiającego, wymagany atest PZH lub inny dokument równoważny, który potwierdza, że oferowany produkt, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowiei środowisko. | 6 | szt. | TAK, podać |  |

|  |
| --- |
| **Sale 3 łóżkowe**  |
|  | Elementy systemu zasłon szpitalnych w kolorze aluminium anodowanego - szyna aluminiowa - prowadnica z profilu kwadratowego, pół zamkniętego wraz z wkładką PCV | 28,2 | mb | TAK, podać |  |
|  | Zaczep z haczykiem wykonany z samosmarującego się nylonu umożliwiającego ciche i łatwe przesuwanie zasłonek | 312 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Nasadka końcowa - zamknięcie szyny | 2 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Rurka aluminiowa wprowadzona do tulei oraz mocowana do prowadnicy aluminiowej (szyny) długość 1,5 mb | 18 | mb | TAK, podać |  |
|  | Wieszak aluminiowy sufitowy umożliwiający montaż końcówki prowadnicy w miejscu, gdzie nie jest dostępne zamocowanie ścienne prowadnicy | 12 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Kołnierz maskujący | 12 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Wspornik ścienny do mocowania prowadnicy aluminiowej (szyny) | 10 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Element zakładkowy umożliwiający montaż sąsiednich kabin z przodu prowadnicy | 2 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Element łukowy kąt 90° - aluminiowa prowadnica z wkładką PCV umożliwiający montaż kabin pod kątem 90° | 6 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Element połączeniowy do łączenia-przedłużania prowadnic szyn aluminiowych z wkładką PCV | 12 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Zasłona poliestrowa o wymiarach: 220x200cm(szerokość/długość) z systemem zaczepów umożliwiających szybki i łatwy montaż i demontaż na haczykach, różne kolory do wyboru przez Zamawiającego, wymagany atest PZH lub inny dokument równoważny, który potwierdza, że oferowany produkt, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowiei środowisko. | 28 | szt. | TAK, podać |  |
|  | Zasłona poliestrowa o wymiarach: 295x220cm(szerokość/długość) z systemem zaczepów umożliwiających szybki i łatwy montaż, i demontaż na haczykach, różne kolory do wyboru przez Zamawiającego, wymagany atest PZH lub inny dokument równoważny, który potwierdza, że oferowany produkt, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowiei środowisko. | 28 | szt. | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane parametry i funkcje****(wartości minimalne wymagane)** | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | **Wymagania techniczne – dotyczy wszystkich powyższych urządzeń** |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.  | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia dostawy i montażu potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania w terminie uwzględniającym godziny pracy zatrudnianych przez Zamawiającego (wymagana obligatoryjnie) | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca udziela **dłuższej** gwarancji niż gwarancja podstawowa, o której mowa w punkcie nr 26. Gwarancja udzielana od dnia dostawy potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego (kryterium oceny ofert) | 48 m-cy – 40 pkt36 m-cy – 20 pkt24 m-cy – 0 pkt | …………………..(należy wskazać oferowany termin gwarancji) |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.  | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia:a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi, a także przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi w cenie oferty w terminie określonym datą wskazaną przez Zamawiającego po wcześniejszym jej uzgodnieniu, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem | TAK, podać |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży  | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

 …………………………………..

 Podpis osoby uprawnionej do

 reprezentowania Wykonawcy