**PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**(wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  **Komputer Stacjonarny (poleasingowy) + klawiatura + mysz - 33 zestawy** Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
| 1 | **Procesor:** co najmniej 3995 pkt. w teście PassMark CPU Mark ( na dzień 20 października 2022) | Tak, podać |  |
| 2 | **Pamięć RAM**: min: 16 GB DDR3 | Tak, podać |  |
| 3 | **Pojemność dysku** min: 240 SSD GB | Tak, podać |  |
| 4 | **Karta graficzna:** Zintegrowana | Tak, podać |  |
| 5 | **Porty**:2 x USB 3.0 przód2 x USB 3.0 tył2 x USB 2.0 tył1 x DisplayPort1 x DVI-I1 x LAN (RJ-45)2 x Audio tył | Tak, podać |  |
| 6 | **Komunikacja:** LAN + Karta Wi-fi | Tak, podać |  |
| 7 | **System operacyjny:** Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012 • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik. • Pełna obsługa ActiveX | Tak, podać |  |
| 8 | **Zasilacz: TAK** | Tak, podać |  |
| 9 | **Dodatkowe opcje:** Adapter DisplayPort do HDMIAdapter DisplayPort do VGA | Tak, podać |  |
| 10 | **Klawiatura –** przewodowa | Tak, podać |  |
| 11 | **Mysz** - przewodowa | Tak, podać |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać***24 miesiące – 0 pkt******30 miesięcy – 10 pkt******36 miesięcy – 20 pkt******42 miesiące – 30 pkt******48 miesięcy – 40 pkt*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**(wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **UPS RACK – 2 sztuki**Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
| 12 | **Kształt napięcia wyjściowego** Brak danych  | Tak, podać |  |
| 13 | **Moc skuteczna** 1200 W**Moc pozorna** 1500 VA | Tak, podać |  |
| 14 | **Czas podtrzymania dla obciążenia 100%** 8 minut **Czas przełączania** 10 ms **Średni czas ładowania** 12h  | Tak, podać |  |
| 15 | Architektura Line-interactive  | Tak, podać |  |
| 16 | Obudowa Rack 3.4U  | Tak, podać |  |
| 17 | Zimny start Tak  | Tak, podać |  |
| 18 | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Tak  | Tak, podać |  |
| 19 | Liczba gniazd IEC C13 3 Gniazda francuskie 0 Gniazda schuko 0 Gniazda RJ-11 Tak Gniazda RJ-45 Nie | Tak, podać |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

……………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy