|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Szafa Serwerowa – 1 sztuka**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | |
| 1. | Typ szafy: Stojąca | Tak, podać |  |
| 2. | Kolor: Czarny RAL9004, | Tak, podać |  |
| 3. | Wysokość: 42U, | Tak, podać |  |
| 4. | Wymiary szafy (S x G x W): 800x1000x2097.5 mm, | Tak, podać |  |
| 5. | Wysokość (górny panel - dolny panel): 2018.5 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Wysokość (górny panel - podłoże): 2091.5 mm, | Tak, podać |  |
| 7. | Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2097.5 mm, | Tak, podać |  |
| 8. | Wyświetlacz LCD: Tak, | Tak, podać |  |
| 9. | Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki, | Tak, podać |  |
| 10. | Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm, | Tak, podać |  |
| 11. | Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm, | Tak, podać |  |
| 12. | Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm, | Tak, podać |  |
| 13. | Ładowność: Do 800 KG, | Tak, podać |  |
| 14. | Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie, | Tak, podać |  |
| 15. | Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie – Stalowe | Tak, podać |  |
| 16. | Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, | Tak, podać |  |
| 17. | Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany), | Tak, podać |  |
| 18. | W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6, 2 pionowe organizery kabli x2. | Tak, podać |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać  24 miesiące – 0 pkt  30 miesięcy – 10 pkt  36 miesięcy – 20 pkt  42 miesiące – 30 pkt  48 miesięcy – 40 pkt |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

……………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy