**PAKIET NR 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Ilość** | **Parametr wymagany** | | **Parametr oferowany** |
| **Laserowe Urządzenie wielofunkcyjne – 3 sztuki**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | | |
| **Specyfikacja** | | | | | |
|  | Jednostronne: do 38 str./min (A4) |  | Tak, podać |  | |
|  | Dwustronne: do 31,9 obr./min (A4) |  | Tak, podać |  | |
|  | do 63,1 str./min (A5, układ poziomy) |  | Tak, podać |  | |
|  | Monochromatyczny druk laserowy |  | Tak, podać |  | |
|  | Jakość druku w czerni Maks. 1200 × 1200 dpi |  | Tak, podać |  | |
|  | Kopiowanie Jednostronne (A4): do 38 str./min |  | Tak, podać |  | |
|  | Kopiowanie Dwustronne (A4): do 30,3 obr./min |  | Tak, podać |  | |
|  | Tryb kopiowania: Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia |  | Tak, podać |  | |
|  | Dwustronny-dwustronny (automatycznie) |  | Tak, podać |  | |
|  | Rozdzielczośc skanowania: Optyczna: maks. 600 × 600 dpi |  | Tak, podać |  | |
|  | Szybkość skanowania: Jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi) |  | Tak, podać |  | |
|  | Szybkość skanowania: Jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi) |  | Tak, podać |  | |
|  | Szybkość skanowania: Dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi) |  | Tak, podać |  | |
|  | Szybkość skanowania: Dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi) |  | Tak, podać |  | |
|  | Skaner: Płyta szklana, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy) |  | Tak, podać |  | |
|  | Kaseta na 250 arkuszy |  | Tak, podać |  | |
|  | Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy |  | Tak, podać |  | |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |  | Tak, podać |  | |
|  | Rodzaje nośników: Kaseta (standardowa i opcjonalna):A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm |  | Tak, podać |  | |
|  | Rodzaje nośników: Taca wielofunkcyjna:A4, A5, , A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm |  | Tak, podać |  | |
|  | Rodzaje nośników:  Podajnik ADF:A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm |  | Tak, podać |  | |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD |  | Tak, podać |  | |
|  | Waga: do 18 Kg |  | Tak, podać |  | |
|  | Źródło zasilania: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |  | Tak, podać |  | |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  | Tak, podać |  | |

**PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Ilość** | | **Parametr wymagany** | | **Parametr oferowany** |
| **Drukarka Laserowa – 9 sztuk**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | | | |
| **Specyfikacja** | | | | | | |
|  | Prędkość wydruku ciągłego 30str./min |  | Tak, podać | |  | |
|  | Interfejs USB 2.0 Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |  | Tak, podać | |  | |
|  | Pamięć RAM 256 MB |  | Tak, podać | |  | |
|  | Waga 17 kg |  | Tak, podać | |  | |
|  | Drukowanie dwustronne tak |  | Tak, podać | |  | |
|  | Gramatura papieru 52 - 162 g/m² |  | Tak, podać | |  | |
|  | Maksymalna wejściowa ilość papieru 850 arkuszy |  | Tak, podać | |  | |
|  | Rozdzielczość drukowania 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI |  | Tak, podać | |  | |
|  | Opcje 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier |  | Tak, podać | |  | |
|  | Gwarancja : 24 miesiące |  | Tak, podać | |  | |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

**PAKIET NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Ilość** | | **Parametr wymagany** | | **Parametr oferowany** |
| **Zestaw komputerowy, Monitor, mysz, klawiatura - 6 sztuk**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | | | |
| **Specyfikacja** | | | | | | |
|  | Procesor : I5 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Pamięć Ram: 16 GB |  | Tak, podać | |  | |
|  | Dysk SSD: 240 GB |  | Tak, podać | |  | |
|  | Karta graficzna Zintegrowana |  | Tak, podać | |  | |
|  | Typ obudowy MiniPC |  | Tak, podać | |  | |
|  | Złącza: Displayport, Złącze DVI, Porty Usb2.0, Porty USB 3.0 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Zasilacz w zestawie |  | Tak, podać | |  | |
|  | Komunikacja LAN |  | Tak, podać | |  | |
|  | Klawiatura + Mysz Bezprzewodowa |  | Tak, podać | |  | |
|  | Monitor: minimum 22’’ |  | Tak, podać | |  | |
|  | Monitor złącza: D-Sub (VGA), DVI-D, DisplayPort |  | Tak, podać | |  | |
|  | Obrotowy ekran |  | Tak, podać | |  | |
|  | Czas Reakcji do 5ms |  | Tak, podać | |  | |
|  | Proporcja ekranu: 16:10 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Minimalna rozdzielczość: 1680x1050 - WSXGA+ |  | Tak, podać | |  | |
|  | System: Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez  Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012  • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS  Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.  • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu  lub Internetu.  • Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik.  • Pełna obsługa ActiveX |  | Tak, podać | |  | |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

**PAKIET NR 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Ilość** | | **Parametr wymagany** | | **Parametr oferowany** |
| **Niszczarka dokumentów – 5 sztuk**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | | | |
| **Specyfikacja** | | | | | | |
|  | Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g): od 10 kartek |  | Tak, podać | |  | |
|  | Rozmiar cięcia: 2 x 15 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Pojemność kosza w litrach: minimalnie 19 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Niszczy zszywki: tak |  | Tak, podać | |  | |
|  | Funkcja cofania: tak |  | Tak, podać | |  | |
|  | Złącza: Displayport, Złącze DVI, Porty Usb2.0, Porty USB 3.0 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 2,74 |  | Tak, podać | |  | |
|  | Start/stop: Mechaniczny |  | Tak, podać | |  | |
|  | Zabezpieczenie termiczne-dioda: tak |  | Tak, podać | |  | |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

**PAKIET NR 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Ilość** | | **Parametr wymagany** | | **Parametr oferowany** |
| **Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | | | |
| **Specyfikacja** | | | | | | |
|  | **prędkość druku i kopiowania:** 40 stron A4/minutę |  | Tak, podać | |  | |
|  | **dupleks:** TAK |  | Tak, podać | |  | |
|  | **LAN 10/100/1000, USB2.0, WiFi:** TAK |  | Tak, podać | |  | |
|  | **DADF (automatyczne skanowanie dwustronne):** podajnik na 50 arkuszy |  | Tak, podać | |  | |
|  | Funkcja cofania: tak |  | Tak, podać | |  | |
|  | Złącza: Displayport, Złącze DVI, Porty Usb2.0, Porty USB 3.0 |  | Tak, podać | |  | |
|  | **rozdzielczość drukowania:** 1200 x 1200 dpi |  | Tak, podać | |  | |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy