**Załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (PAKIET NR 2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Urządzenie wielofunkcyjne – 5 sztuk**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | |
| **Specyfikacja min.** | | | | |
|  | **Funkcje urządzenia**: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie | Tak, podać |  |
|  | **Format**: A4 | Tak, podać |  |
|  | **Technologia druku**: laserowa | Tak, podać |  |
|  | **Wydajność tonera standardowego - czerń [stron]**: 15000 | Tak, podać |  |
|  | **Rozdzielczość druku - czerń [dpi]**: 1200 x 1200 | Tak, podać |  |
|  | **Szybkość druku - czerń [str/min]**: 33 | Tak, podać |  |
|  | **Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s]**: 6,5 | Tak, podać |  |
|  | **Automatyczny druk dwustronny**: tak | Tak, podać |  |
|  | **Kopiowanie dwustronne** | Tak, podać  ***TAK – 20 pkt***  ***NIE – 0 pkt*** |  |
|  | **Rozdzielczość kopiowania [dpi]**: 600 × 600 | Tak, podać |  |
|  | **Prędkość kopiowania czerń** - 33 str/min | Tak, podać |  |
|  | **Skalowanie min - max [%]**: 25 - 400 | Tak, podać |  |
|  | **Ethernet (LAN)**: tak | Tak, podać |  |
|  | **Wireless (WiFi)**: tak | Tak, podać |  |
|  | **Rozwiązania komunikacyjne**: USB 2.0 (porty z przodu i z tyłu), Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi | Tak, podać |  |
|  | **NFC**: nie | Tak, podać |  |
|  | **Dysk twardy**: nie | Tak, podać |  |
|  | **Maksymalna gramatura papieru [g/m²]**: 220 | Tak, podać |  |
|  | **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)**: tak | Tak, podać |  |
|  | **Standardowa pojemność podajników papieru:** 300 szt. | Tak, podać |  |
|  | **Pojemność odbiornika**: 150 | Tak, podać |  |
|  | **Podajnik na pojedyncze arkusze**: tak | Tak, podać |  |
|  | **Opcjonalny podajnik papieru**: tak | Tak, podać |  |
|  | **Możliwość druku z urządzeń mobilnych**: tak | Tak, podać |  |
|  | z**asilanie**: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 5 A | Tak, podać |  |
|  | **Zużycie energii**: praca: maks. 700 W; tryb gotowości: maks. 50 W; tryb uśpienia: maks. 3,5 W; wyłączenie: maks. 0,1 W | Tak, podać |  |
|  | **Emulacje:** PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | Tak, podać  ***24 miesiące – 0 pkt***  ***36 miesięcy – 10 pkt***  ***48 miesięcy – 20 pkt*** |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

……………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy