|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje** **(wartości minimalne wymagane)** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Ekopompa z aquavibronem z dodatkowym zestawem nakładek – 1 zestaw**Oferowany model: …………………………………………………………Producent: …………………………………………………………Rok produkcji ………………………………………………………… |
|  | Urządzenia nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenia demonstracyjne. Rok produkcji min. 2022. | TAK, podać |  |
|  | Ekopompa – urządzenie do zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu Aquavibron (1 sztuka).  | TAK, podać |  |
|  | Pompa zasilana z sieci wodociągowej utrzymują stałe ciśnienie wody w obiegu. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę to max 10 litrów. | TAK, podać |  |
|  | Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w systemie cyrkulacji.  | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym - posiada wyłącznik różnicowo-prądowy. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja siły masażu. | TAK, podać |  |
|  | Dwie stabilne stopki i dwa kółka. | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy max. 0,6 kW. | TAK, podać |  |
|  | Aquavibron - urządzenie wyposażone w niezbędne akcesoria do działania w ilości 2 kompletów (1 komplet zawiera):- 2 węże,- głowica wibracyjna- tuleja z rozdzielaczem- uszczelniacze (6 sztuk) do zakładania na krany - metalowa kształtka do podłączenia do kranu- gumowa rurka odprowadzająca wodę- sitko - minimum 10 profesjonalnych membran (nakładek) do zabiegów leczniczych:* gumowa - płaska z krążkiem
* gumowa - płaska z kolcami
* gumowa - płaska z jedną kulką
* gumowa w kształcie smoczka
* gumowa - grzebień dwurzędowy
* gumowa - grzybek
* gumowa z gąbką
* trzyrzędowa - grzebień
* pięciokulkowa - o silnym działaniu
* stożkowa - do zabiegów punktowych - akupunktur
 | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy zestaw nakładek/membran:* gumowa - płaska z krążkiem
* gumowa - płaska z kolcami
* gumowa - płaska z jedną kulką
* gumowa w kształcie smoczka
* gumowa - grzebień dwurzędowy
* gumowa - grzybek
* gumowa z gąbką
* trzyrzędowa - grzebień
* pięciokulkowa - o silnym działaniu
* stożkowa - do zabiegów punktowych - akupunktur
 | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje** **(wartości minimalne wymagane)** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Wymagania techniczne – dotyczy wszystkich powyższych urządzeń |  |  |
|  | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego. | 24 m-ce – 0 pkt30 m-cy – 5 pkt 36 m-cy – 10 pkt42 m-ce – 15 pkt48 m-cy – 20 pkt |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:a. niewymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy, urządzenie oraz przeprowadzi instruktarz obsługi i konserwacji w cenie oferty. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem uzupełnionego paszportu technicznego o dane identyfikujące urządzenie (m.in. numer seryjny, rok produkcji, model, producent). | TAK, podać |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

 …………………………………..

 Podpis osoby uprawnionej do

 reprezentowania Wykonawcy