|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  **(wartości minimalne wymagane)** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Ekopompa z aquavibronem z dodatkowym zestawem nakładek – 1 zestaw**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | |
|  | Urządzenia nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenia demonstracyjne. Rok produkcji min. 2022. | TAK, podać |  |
|  | Ekopompa – urządzenie do zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu Aquavibron (1 sztuka). | TAK, podać |  |
|  | Pompa zasilana z sieci wodociągowej utrzymują stałe ciśnienie wody w obiegu. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę to max 10 litrów. | TAK, podać |  |
|  | Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w systemie cyrkulacji. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym - posiada wyłącznik różnicowo-prądowy. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja siły masażu. | TAK, podać |  |
|  | Dwie stabilne stopki i dwa kółka. | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy max. 0,6 kW. | TAK, podać |  |
|  | Aquavibron - urządzenie wyposażone w niezbędne akcesoria do działania w ilości 2 kompletów (1 komplet zawiera):  - 2 węże,  - głowica wibracyjna  - tuleja z rozdzielaczem  - uszczelniacze (6 sztuk) do zakładania na krany  - metalowa kształtka do podłączenia do kranu  - gumowa rurka odprowadzająca wodę  - sitko  - minimum 10 profesjonalnych membran (nakładek) do zabiegów leczniczych:   * gumowa - płaska z krążkiem * gumowa - płaska z kolcami * gumowa - płaska z jedną kulką * gumowa w kształcie smoczka * gumowa - grzebień dwurzędowy * gumowa - grzybek * gumowa z gąbką * trzyrzędowa - grzebień * pięciokulkowa - o silnym działaniu * stożkowa - do zabiegów punktowych - akupunktur | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy zestaw nakładek/membran:   * gumowa - płaska z krążkiem * gumowa - płaska z kolcami * gumowa - płaska z jedną kulką * gumowa w kształcie smoczka * gumowa - grzebień dwurzędowy * gumowa - grzybek * gumowa z gąbką * trzyrzędowa - grzebień * pięciokulkowa - o silnym działaniu * stożkowa - do zabiegów punktowych - akupunktur | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  **(wartości minimalne wymagane)** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Wymagania techniczne – dotyczy wszystkich powyższych urządzeń |  |  |
|  | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego. | 24 m-ce – 0 pkt  30 m-cy – 5 pkt 36 m-cy – 10 pkt  42 m-ce – 15 pkt  48 m-cy – 20 pkt |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:  a. niewymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/  b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy, urządzenie oraz przeprowadzi instruktarz obsługi i konserwacji w cenie oferty. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem uzupełnionego paszportu technicznego o dane identyfikujące urządzenie (m.in. numer seryjny, rok produkcji, model, producent). | TAK, podać |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy