**Załącznik nr 3 do ZO – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje**  (wartości minimalne wymagane) | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Komputer stacjonarny dla Informatyka – 2 sztuk**  Oferowany model: …………………………………………………………  Producent: …………………………………………………………  Rok produkcji ………………………………………………………… | | | | |
| **Specyfikacja minimalna** | | | | |
|  | **Procesor:** od 34500 do 40000 pkt w teście PassMark CPU Mark (stan na dzień 17 luty 2023) | Tak, podać |  |
|  | **Dodatkowe chłodzenie procesora: TAK** | Tak, podać |  |
|  | **Karta Graficzna:** Taktowanie rdzenia – 1575 MHz, Taktowanie rdzenia w trybie boost – 1770 MHz  Taktowanie Pamięci: **G**DDR 6; 8GB, 19000Mhz Złącza 3x DisplayPort (v1.4a) oraz 1x HDMI (obsługa rozdzielczości 4K@120Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1) | Tak, podać |  |
|  | **Pamięć RAM:** 64 GB (2x DDR4 32GB 3600MHz) | Tak, podać |  |
|  | **Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM:** 124 GB | Tak, podać |  |
|  | **Dysk** M.2 2TB (2048GB) PCIe NVMe**:** Odczyt danych od 7000MB/s oraz zapis od 6500MB/s | Tak, podać |  |
|  | **Płyta główna:** Gniazdo procesora: Socket AM4  Obsługa pamięci do 124GB. Karta dźwiękowa 7.1; Karta sieciowa 2,5GBps LAN Controler;  Na tylnym panelu: min 3x USB 3.2 Gen1 oraz 2x USB 2.0/1.1 | Tak, podać |  |
|  | **Zasillacz:** 700W; praca do 105 ⁰C;  wysoka sprawność potwierdzona certyfikatem 80 PLUS® GOLD 230V, | Tak, podać |  |
|  | **Obudowa:** Złącza: USB Typ-C,2x USB 3.0  Typ: Midi Tower | Tak, podać |  |
|  | **System operacyjny:** Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez  Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012  • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS  Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.  • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu  lub Internetu.  • Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik.  • Pełna obsługa ActiveX | Tak, podać |  |
|  | **Dodatkowy napęd zewnętrzny - TAK** | Tak, podać |  |
|  | **Dodatkowe informacje:** Wbudowany moduł TPM | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

……………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy